### Приложение №3

### к конкурсной документации

**Предельные параметры долгосрочного регулирования**

Блочно-модульная котельная, Новосибирская область, Краснозерский район, село Орехов Лог, ул. Ленина

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Значения долгосрочных параметров регулирования | | | | | | |
| Величина технологических потер при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (на основании паспортных данных котлов)  УГОЛЬ | Базовый уровень операционных расходов | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |
| Гкал | % | % | кг у.т./Гкал | тыс. руб. | ед/км тепловых сетей | Ед/Гкал/час |
| 2023 | 300,3 | - | 0,00% | 187,73 | 1 444,97 | 2,0 | 0,00 |
| 2024 | 300,3 | 1,0% | 0,00% | 187,73 | - | 2,0 | 0,00 |
| 2025 | 300,3 | 1,0% | 0,00% | 187,73 | - | 2,0 | 0,00 |
| 2026 | 300,3 | 1,0% | 0,00% | 187,73 | - | 2,0 | 0,00 |
| 2027 | 300,3 | 1,0% | 0,00% | 187,73 | - | 2,0 | 0,00 |
| 2028 | 300,3 | 1,0% | 0,00% | 187,73 | - | 2,0 | 0,00 |
| 2029 | 300,3 | 1,0% | 0,00% | 187,73 | - | 2,0 | 0,00 |
| 2030 | 300,3 | 1,0% | 0,00% | 187,73 | - | 2,0 | 0,00 |
| 2031 | 300,3 | 1,0% | 0,00% | 187,73 | - | 2,0 | 0,00 |
| 2032 | 300,3 | 1,0% | 0,00% | 187,73 | - | 2,0 | 0,00 |
| 2033 | 300,3 | 1,0% | 0,00% | 187,73 | - | 2,0 | 0,00 |
| 2034 | 300,3 | 1,0% | 0,00% | 187,73 | - | 2,0 | 0,00 |
| 2035 | 300,3 | 1,0% | 0,00% | 187,73 | - | 2,0 | 0,00 |
| 2036 | 300,3 | 1,0% | 0,00% | 187,73 | - | 2,0 | 0,00 |
| 2037 | 300,3 | 1,0% | 0,00% | 187,73 | - | 2,0 | 0,00 |